Ein TP-Link Gerät recovern?

TFTP-Server installieren

IP auf 192.168.0.66/24 ändern

TFTP-Server starten

Gerät über LAN-Kabel mit TFTP-Server verbinden (notfalls über einen separaten Switch)

Router mit gedrückter Reset-Taste Strom geben

in Syslog wird ein Eintrag generiert, der sagt, dass ein file mit dem Namen … nicht existiert. Diesen Namen aufschreiben.

gewünschtes Factory-image runterladen

umbenennen (Name: siehe Punkt 6)

Router erneut mit gedrücktem Reset-Button starten.

→ Der Flash läuft an