Installationsanleitung für Debian Wheezy

Repos updaten

sed -e 's/ main/ main contrib non-free/g' -i /etc/apt/sources.lst

WLAN-Netzwerkkarte installieren und aktivieren

aptitude install firmware-iwlwifi

danach das Modul entladen und wieder laden

modprobe -r iwl4965 && modprobe iwl4965

LAN im NetworkManger

Um das LAN über den NetworkManager zu nutzen, muss folgende Zeile ausgeführt werden

sed -e 's/managed=false/managed=true/g' -i /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

Dann noch den Netwerk Manager neu starten und gut ist

/etc/init.d/network-manager restart

Zusätzliche Software

aptitude install nmap k3b firmware-linux-free

Bootsplash installieren

Plymouth installieren

aptitude install plymouth plymouth-themes-all

Grub bearbeiten

Aktivieren des Splash im Grub (/etc/default/grub)

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="splash quiet"

Einstellung der Bilschirmgröße beim Starten

GRUB_GFXMODE=1920x1200

Grub neu streiben lassen

update-grub2

Einstellungsmöglichkeiten

Anzeigen aller Splash-Screens

plymouth-set-default-theme --list

Aktivieren eines Themes

plymouth-set-default-theme THEME

Zum Schluss noch die initramfs neu generieren und fertig

update-initramfs -u

Quelle

https://wiki.debian.org/plymouth

NVidia Grafikkarte installieren

aptitude install nvidia-glx nvidia-settings