Eine kleine Anleitung, um einen TOR Relay auf einem Rasperry Pi aufzusetzten

Installation

aptitude install tor tor-arm iftop

Konfiguration

in der Datei /etc/tor/tor.conf sollte ein paar Einstellungen gemacht werden, damit alles reibungslos funktioniert

Ein paar Persönliche Informationen, um den Relay später auf dem Atlas wieder zu finden

ORPort 443
Nickname “Nickname”
ContactInfo “Email-Adresse”
ExitPolicy reject *:* # no exits allowed

Bandbreitenbeschränkung, da sonst die gesamte Bandbreite des Internetzugangs genutzt wird

RelayBandwidthRate 1000 KB
RelayBandwidthBurst 1000 KB

Um später mit tor-arm den Tor Relay monitoren zu können, muss die Berechtigung gesetzt werden

ControlPort 9051
CookieAuthentication 1

Tor neu starten

systemctl start tor

Quellen

https://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html

https://www.devconsole.info/?p=879

http://tlfabian.blogspot.se/2013/12/how-to-run-tor-relay-node-on-raspberry.html