WLAN

Intel Pro Wireless 3945ABG

Bei meinem Laptop mit dem WLAN-Chipsatz „Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection“ wurden die WLAN-Netzwerke nicht gefunden. Nach ein paar Recherchen im Netz gibt es jetzt die Anleitung dazu:

Lenny

Hinweis:Diese Anleitung ist für Debian 5 „Lenny“

1. Die „non-free“ Komponenten zu /etc/apt/sources.list hinzufügen

deb http://ftp.us.debian.org/debian lenny main contrib non-free

2. Liste der verfügbaren Pakete updaten

3. Die Pakete firmware-iwlwifi und wireless-tools packages installieren:

aptitude update
aptitude install firmware-iwlwifi wireless-tools

4. Das notwendige Modul sollte automatisch geladen werden. Sollte es nötig sein, muss man es manuel nachladen

# modprobe iwl3945

5. Davon überzeugen, dass das Gerät ein vohandenes Interface hat

# iwconfig

wenn wmaster0 aufgelistet ist, ist ein Interface für ein physikalisches Gerät verfügbar. Diese sollte nicht zur konfiguration genutzt werden

6. Interface hochfahren

# ifconfig wlan0 up

7. Über das entsprechende Programm das interface konfigurieren.

Squeeze

Hinweis:Diese Anleitung ist für Debian 6 „Squeeze“

1. Die „non-free“ Komponenten zu /etc/apt/sources.list hinzufügen

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

2. Liste der verfügbaren Pakete updaten

3. Die Pakete firmware-iwlwifi und wireless-tools packages installieren:

aptitude update
aptitude install firmware-iwlwifi wireless-tools

4. Das notwendige Modul sollte automatisch geladen werden. Sollte es nötig sein, muss man es manuel nachladen

# modprobe iwl3945

5. Davon überzeugen, dass das Gerät ein vohandenes Interface hat

# iwconfig

wenn wmaster0 aufgelistet ist, ist ein Interface für ein physikalisches Gerät verfügbar. Diese sollte nicht zur konfiguration genutzt werden

6. Interface hochfahren

# ifconfig wlan0 up

7. Über das entsprechende Programm das interface konfigurieren.

Tipp:Sollte danach immer noch kein WLAN-Empfang möglich sein, Rechner rebooten oder einfach mal den Hardwareschalter für WLAN betätigen

Intel Wireless 4965 AGN

Squeeze

Da mein Lenovo T61 zwar den WLAN-Chipsatz erkannt hatte aber keine Konfiguration möglich war, habe ich mich auf die Suche nach der Lösung gemacht.

Grund war die fehlende iwl-Firmware. Ein

aptitude install firmware-iwlwifi

installiert die Firmware.

Nach einem Reboot kann man alle zur verfügung stehenden WLAN-Netzwerke auswählen und konfigurieren

UMTS Modem

Tchibo Stick

Installation

Das Programm UMTSmon herunterladen, mittels Doppelklick oder in der Konsole mittels

sudo dpkg -i UMTSmon_<version>.deb

installieren.

Den Menüeintrag dahingehend verändern, dass das Programm mit Root-Rechten gestartet werden kann.Bei Ubuntu geht man dazu auf das Menu System | Einstellungen | Hauptmenü, dort sucht man sich den Punkt UMTS Monitor für o2 unter Anwendungen | Internet, klickt diesen mit der rechten Maustaste an und wählt Eigenschaften aus.\Nun ändert man den Befehl umtsmonscript in gksu umtsmonscript und klickt auf Schließen.

Unter Anwendungen | Internet | UMTS Monitor für o2 kann man das Programm jetzt nach Eingabe seines Root-Passwortes starten.

Nun muss nur noch die Anmeldedaten und gegebenenfalls PIN eingegeben werden und fertig ist die Installation.

Weitere Hinweise

http://www.teltarif.de/mobilfunk/internet/einrichtung.html: Anmeldedaten für verschieden MobilProvider