WLAN

Intel Pro Wireless 3945ABG

Bei meinem Laptop mit dem WLAN-Chipsatz „Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection“ wurden die WLAN-Netzwerke nicht gefunden. Nach ein paar Recherchen im Netz gibt es jetzt die Anleitung dazu:

Lenny

Hinweis:Diese Anleitung ist für Debian 5 „Lenny“

1. Die „non-free“ Komponenten zu /etc/apt/sources.list hinzufügen

deb http://ftp.us.debian.org/debian lenny main contrib non-free

2. Liste der verfügbaren Pakete updaten

3. Die Pakete firmware-iwlwifi und wireless-tools packages installieren:

aptitude update
aptitude install firmware-iwlwifi wireless-tools

4. Das notwendige Modul sollte automatisch geladen werden. Sollte es nötig sein, muss man es manuel nachladen

# modprobe iwl3945

5. Davon überzeugen, dass das Gerät ein vohandenes Interface hat

# iwconfig

wenn wmaster0 aufgelistet ist, ist ein Interface für ein physikalisches Gerät verfügbar. Diese sollte nicht zur konfiguration genutzt werden

6. Interface hochfahren

# ifconfig wlan0 up

7. Über das entsprechende Programm das interface konfigurieren.

Squeeze

Hinweis:Diese Anleitung ist für Debian 6 „Squeeze“

1. Die „non-free“ Komponenten zu /etc/apt/sources.list hinzufügen

deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

2. Liste der verfügbaren Pakete updaten

3. Die Pakete firmware-iwlwifi und wireless-tools packages installieren:

aptitude update
aptitude install firmware-iwlwifi wireless-tools

4. Das notwendige Modul sollte automatisch geladen werden. Sollte es nötig sein, muss man es manuel nachladen

# modprobe iwl3945

5. Davon überzeugen, dass das Gerät ein vohandenes Interface hat

# iwconfig

wenn wmaster0 aufgelistet ist, ist ein Interface für ein physikalisches Gerät verfügbar. Diese sollte nicht zur konfiguration genutzt werden

6. Interface hochfahren

# ifconfig wlan0 up

7. Über das entsprechende Programm das interface konfigurieren.

Tipp:Sollte danach immer noch kein WLAN-Empfang möglich sein, Rechner rebooten oder einfach mal den Hardwareschalter für WLAN betätigen

UMTS Modem

Tchibo Stick

Installation

Das Programm UMTSmon herunterladen, mittels Doppelklick oder in der Konsole mittels

sudo dpkg -i UMTSmon_<version>.deb

installieren.

Den Menüeintrag dahingehend verändern, dass das Programm mit Root-Rechten gestartet werden kann.Bei Ubuntu geht man dazu auf das Menu System | Einstellungen | Hauptmenü, dort sucht man sich den Punkt UMTS Monitor für o2 unter Anwendungen | Internet, klickt diesen mit der rechten Maustaste an und wählt Eigenschaften aus.\Nun ändert man den Befehl umtsmonscript in gksu umtsmonscript und klickt auf Schließen.

Unter Anwendungen | Internet | UMTS Monitor für o2 kann man das Programm jetzt nach Eingabe seines Root-Passwortes starten.

Nun muss nur noch die Anmeldedaten und gegebenenfalls PIN eingegeben werden und fertig ist die Installation.

Weitere Hinweise

http://www.teltarif.de/mobilfunk/internet/einrichtung.html: Anmeldedaten für verschieden MobilProvider