Diese Seite soll als Hilfe für den Raspberry Pi dienen. Von der Installation über Wartung bis zur Konfiguration wird hier alles beschrieben.

Installation

Die aktuellen Images für die kleine Himbeere kann man hier herunterladen

Image herunterladen

Image installieren

das Raspberry Image muss einfach mit dd auf die SD-Karte geschrieben werden

dd if=/image.img of=/dev/sdb

Grundinstallation

Eine gute Grundinstallation findet man hier.

TFTP-Server

Wenn man einen TFTP-Server auf dem Raspberry laufe lassen will, kann man ihn einfach per

aptitude install tftpd-hpa

aus den Repositories installieren.

Leider bricht der Start des TFTP-Servers mit einer Fehlermeldung ab. Abhilfe schafft man, indem man in der Konfigurationsdatei '/etc/default/tftpd-hpa' folgendes einträgt

# /etc/default/tftpd-hpa TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp" TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69" TFTP_OPTIONS="-4 --secure"

Dienst neu starten und Problem ist gelöst

nfs-server

Unter Raspbian kommt es zu Problemen, wenn man den nfs-Server installieren will. Der Portmapper fährt nicht hoch und damit auch nicht der Server.

Installation

aptitude install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind

Sicherstellen, dass alle Dienste nicht mehr laufen

service nfs-kernel-server stop service nfs-common stop service rpcbind stop

in der Datei /etc/netconfig müssen die folgenden Zeilen auskommentiert werden

udp6 tpi_clts v inet6 udp - -
tcp6 tpi_cots_ord v inet6 tcp - -

Dann muss man den Start des Serververbundes (nfs-kernel-server, nfs-common, rpcbind) verhindern.

insserv -r nfs-kernel-server insserv -r nfs-common insserv -r rpcbind

Überprüfen, ob alle Einträge enfernt wurden

find /etc/rc*/ -name *nfs-kernel-server find /etc/rc*/ -name *nfs-common find /etc/rc*/ -name *rpcbind

Sollten noch links vorhanden sein, mit

unlink /etc/rc<Nummer>/<Dienst>

die Links entfernen

Jetzt muss man nur noch den Serververbund in die Startliste eintragen

insserv rpcbind insserv nfs-common insserv nfs-kernel-server

Nach einem Neustart fährt der NFS-Server ohne Probleme hoch

Quellen

http://www.gtkdb.de/index_7_1976.html