Anbieterwechsel

T-Online

Wenn man eine 1&1-Fritzbox hat und diese für T-Online nutzen möchte, muss man folgendes einrichten:

„anderer Internetanbieter“ auswählen (s.u. Abb.)

Im Feld „Benutzername“ folgendes eintragen:

Anschlusskennung (12stellig)+T-Online Nummer (meist 12-stellig)+ # + Mitbenutzernummer (z.B. 0001)+@t-online.de hintereinander eintragen.

Beispiel: 000123456789061123456789#0001@t-online.de

In den Feldern „Kennwort“ und „Kennwortbestätigung“ jeweils das von T-Online mitgeteilte Kennwort eintragen

„Übernehmen“ anklicken

Anschlusskennung:	002123189399
T-Online Nummer:	551104993986
Mitbenutzerkennung:	0001
Kennwort:	33942029
Benutzername:	002123189399551104993986#0001@t-online.de

Alice

Wenn man bei Alice ist, ist die Sache ein bisschen komplizierter. Man braucht die VoiP-Einstellungen, die das Alicemodem benutzt. Mit dieser kleinen Anleitung ist das aber kein Problem mehr.

Call-by-Call

Wenn man günstig ins Mobilfunknetzt telefonieren will, sollte man nach Call-by-Call Rufnummer Ausschau halten. Diese sind bis zu 80% günstiger als die Standardtarife der großen Provider. Zu finden sind diese günstigen Vorwahlen hier

Doch immer vor die Rufnummer die Call-by-Call Nummer wählen, ist nervig. Deshalb hier die Anleitung, damit das die Fritzbox dies übernehme soll.

Im Fritzboxmenü unter „Erweiterte Einstellungen → System → Ansicht“ den Expertenmodus anhaken und bestätigen.

Unter „Erweiterte Einstellungen → Telefonie → Wahlregeln“ im Reiter Anbietervorwahlen im Feld mit der Nr. 1 die Vorwahlnummer eingeben und bestätigen

Unter „Erweiterte Einstellungen → Telefonie → Wahlregeln“ im Reiter Wahlregeln den Button „Neue Wahlregel“ anklicken.

Im sich öffnenden Fenster unter „Bereiche“ „Mobilfunk“ auswählen und im Feld „verbinden über“ „Festnetz über xxxxxx“ anklicken.

Bestätigen und Fertig

Ab sofort wird bei jeder Verbindung ins Mobilfunknetz die eingegebene Vorvorwahl genutzt