Arbeiten mit LVM

Installation

aptitude install lvm2 xfsprogs

Pysical Volumes

pvcreate <Device1 [DeviceN]>	Erstellen Physical Volume (Setzen der LVM ID 8e, UUID und Metadata schreiben)
pvs	Anzeige der Physical Volumes mit Größe und freiem Speicherplatz
pvdisplay	Anzeige von PVName, VGName, PV UUID PV Größe aller PhysicalVolumes
pvscan	Scannen aller angeschlossenen Platten nach PhysicalVolumes
pvremove <Device[s]>	LVM ID (8e) wird von der Platte genommen; Diese kann wiederverwendet werden

Volume Groups

vgcreate <VG-Name> <Device[s]>	Erstellen einer VG mit den Devices
vgdisplay	Anzeige von Name, VG Größe, Format, UUID aller VG
vgextend <VG-Name> <Device[s]>	Erweitern einer VG
vgreduce <VG-Name> <Device[s]>	Verkleinerung einer VolumeGroup um die Devices

Logical Volumes

lvcreate <VG-Name>	Erstellen einer LV auf der VG
-n <LV-Name>	Name für die Logical Volume
-L <Größe in Megabytes>	Größe definieren (Megabytes)
-l <Größe in Extends>	Größe definieren (Extends)
-l (1..100)%VG	LV mit 1..100% der Größe der VG
-l (1..100)%FREE	LV mit 1..100% des freien Speichers in der VG
lvdisplay	Anzeige von LV Name, VG Name, LV UUID, LV Größe aller LogicalVolumes
lvextend <LogicalVolumePath>
-L <Größe in Megabytes>	Größe definieren (Megabytes); +hängt Größe an
-l <Größe in Extends>	Größe definieren (Extends)
lvremove <LogicalVolumePath>	entfernt ein Logisches Volume

Modi

Linear Volumes
Striped Logical Volumes	Daten werden Blockweise nacheinander auf alle Platten verteilt
Mirrored Logical Volumes

Quellen

https://www.howtoforge.de/anleitung/lvm-anleitung-fur-anfanger/