Ich habe mir eine RTC von CJE Micro's für den Raspberry Pi gekauft

Vorteile zu anderen Real Time Clocks fand ich, dass man keine zusätzliche Software installieren / kompilieren muss.
Bei CJE werden nur Module von Raspbian verwendet.

Braucht man noch einen Temperatur-Sensor zusätzlich, gibt es ein RTC mit Temperatur-Sensor

Installation

Zur Einrichtung gilt folgendes

In der Datei /boot/config.txt die folgende Zeile anhängen

dtparam=i2c_arm=on

Raspi neu starten

In die Datei /etc/rc.local vor exit 0 folgendes eintragen

modprobe i2c-bcm2708
echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device
modprobe rtc-ds1307
hwclock -s

Quellen

http://www.cjemicros.co.uk/micros/products/rpirtc.shtml